**Szakdolgozat  
  
  
Teljesítményszabályozott elektromos cigaretta tervezése**

**Szoftveres oldal**

**Juhász Tamás**MGMREKVillamosmérnök BSc hallgató

Tervezésvezező:

**Szabó Norbert**

Mesteroktató

Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet

Konzulens:   
**Dr. Tóth Lajos**

Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet

Miskolc, 2019

[1 Bevezetés 3](#_Toc5696062)

[2 Mi az elektromos cigaretta? 4](#_Toc5696063)

[2.1 Az elektromos cigaretta története 4](#_Toc5696064)

[2.2 Az elektromos cigaretta élettani hatásai 5](#_Toc5696065)

[2.3 Miért ezt a típust választottuk? 5](#_Toc5696066)

[3 A NyÁK feltérképezése 6](#_Toc5696067)

[3.1 Vizuális vizsgálat 6](#_Toc5696068)

[3.2 Csomópontok visszarajzolása 7](#_Toc5696069)

[3.3 Felvétel OrCAD Capture-be 8](#_Toc5696070)

[4 Funkciók vizsgálata 12](#_Toc5696071)

[4.1 Buck/boost konverter és MOSFET vezérlők 12](#_Toc5696072)

[4.1.1 Buck/boost konverter 12](#_Toc5696073)

[4.1.2 ADP3110 MOSFET vezérlők 14](#_Toc5696074)

[4.2 INA213 árammérő erősítő 15](#_Toc5696075)

[4.3 Tápfeszültség 16](#_Toc5696076)

[4.3.1 MT3608 feszültségnövelő 18](#_Toc5696077)

[4.4 Mikrovezérlő 19](#_Toc5696078)

[4.4.1 Lábkiosztás [13]: 20](#_Toc5696079)

[4.5 Organic Light Emitting Diode – OLED 23](#_Toc5696080)

[4.6 Universal Serial Bus – USB 24](#_Toc5696081)

[5 Összefoglalás 26](#_Toc5696082)

[6 Irodalmi hivatkozások 27](#_Toc5696083)

# Bevezetés

A szakdolgozatom témája egy teljesítményszabályozott elektromos cigaretta mikrovezérlős programjának megírása, és egyedi funkciókkal való ellátása. A szakdolgozat első részében az előző féléves Komplex tervezés feladat látható, melyet csoporttársammal, Luzsinszky Bencével készítettünk el közösen. Erre azért volt szükség, ugyanis ez a háttértudás szükséges ahhoz, hogy megérthessem, hogy valójában hogyan működik egy ilyen eszköz. A továbbiakban is lesznek hivatkozások Luzsinszky Bence szakdolgozatára, ugyanis, az ő témája az, hogy ugyanezen eszköznek a hardverét megtervezze. Mivel egy a beágyazott rendszer tervezésrkor a hardver és a szoftver tervezés sem lehetséges anélkül, hogy értenénk és ismernénk a másik oldalt is.

Az alkatrészek beazonosításának első lépéseként szemmel vizsgáltuk a NyÁK-ot, illetve a kicsi áramköri elemeket és felirataikat egy digitális mikroszkóp segítségével értelmeztük. Az IC-k pontos beazonosításához egy labortápot és egy multimétert használtunk. A vizsgálatok eredményével már megkereshettük azok adatlapjait.

Miután beazonosítottuk az áramköri elemeket, azok egymással való összeköttetéseit vizsgáltuk. Ezt egy multiméter szakadásvizsgáló beállításával végeztük, amihez szükség volt a multiméter által rövidzárnak mért tekercsek, biztosítékok és söntellenállás kiforrasztására. A visszarajzoláshoz az azonosított IC-k adatlapjai alapján határozzuk meg azok lábkiosztásait.

A csomópontok feltérképezését először papíron tettük, majd az OrCAD Capture szoftver segítségével folytattuk a könnyebb átláthatóság érdekében.

A visszarajzolás közben megfigyelhettük, hogy az egyes áramköri elemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, valamint a mikroprocesszorhoz, így visszakövetkeztethettük azok pontos feladatait és a szoftver működésének alapelveit is.

A szoftver tervezésénél ezeket az alapelveket vettem figyelembe, és néhány extra funkcióval ellátva készítettem el a végleges programot. Ehhez egy rendelkezésemre álló ESP-32 típusú mikrovezérlőt választottam, és a szoftver fejlesztéséhez, bár Arduino IDE-ben is megvalósítható lett volna, én inkább az ESP-IDF keretrendszert választottam, ugyanis az egy valós idejű operációs rendszeren, a FreeRTOS-en, alapul, amelynek a programozását még sosem próbáltam és felkeltette az érdeklődésemet, így új tapasztalatokra tehettem szert.

# Az elektromos cigaretta

Az elektromos cigaretta egy akkumulátor által működtetett eszköz, mely egy fűtőszál hevítésével, belélegzésre alkalmas gőzzé párologtatja a benne lévő nikotinos, vagy nikotinmentes folyadékot. Fő funkciója a hagyományos cigaretta pótlása volt az, elpárologtatott folyadék nikotintartalma által.

Az elektromos cigaretták alapvetően két részből tevődnek össze: egy *mod*ból, mely az akkumulátort és az elektronikát tartalmazza, és egy *tank*ból, amely a folyadékot tárolja, valamint benne található a fűtőszál, ami a folyadékot hevíti és párologtatja.

## Az elektromos cigaretta története

**Irfan Shiekh**

A feljegyzések szerint a 16. századi Indiában egy Irfan Shiekh nevű doktor terjesztette el a Mogul irodalomban a vízipipát [1]. A vízipipát szintén az elpárologtatott nikotinos gőz elszívására alkalmazták, ezért nyugodtan nevezhetjük az elektromos cigaretta ősapjának.

**Joseph Robinson**

1927 május 3-án Joseph Robinson beadta a szabadalmi kérelmét egy ’Mechanikus bután égetésű párologtató” nevű eszközre. A készülék egy gyógyászati célú készítményt tartalmazott és párologtatott el. A szabadalmat [2] 1930-ban jóváhagyták, de Robinson sosem vitte a piacra a termékét

**Herbert A. Gilbert**

Az 1960-as években egy Herbert A. Gilbert nevű veterán keresett megoldást az égés mentes cigarettázásra. Egy fűtőszálat hevített egy akkumulátor segítségével [3], tehát az alapelgondolása megegyezett a ma is használt elektromos cigarettákkal. A megoldása az akkoriban elérhető technológiának köszönhetően igen egyszerű volt a mai elektromos cigarettákhoz képest. A találmánya sosem lett népszerű, ő sem tudta a piacra juttatni.

**Hon Lik**

Hon Lik egy kémikus az Észak-Kelet Kínai Liaoning tartományból. Elmondása szerint láncdohányos volt, de amikor az édesapja tüdőrákban meghalt, úgy döntött, hogy leszokik, de nem a hagyományos úton. Feltalált egy eszközt [4], mely egy cső volt egy lítium akkumulátorral és egy porlasztóval, mely egyben nikotinos folyadékot tárolt és porlasztott. A találmánya Kínában 2004-ben, Európában 2006-ban és az Egyesült Államokban 2007-ben került piacra.

Az elektromos cigaretták Hon Lik találmánya óta nagyon sokat fejlődtek, ám működési elvük a mai napig ugyanaz.

## Az elektromos cigaretta élettani hatásai

Az elektromos cigaretták eredetileg a hagyományos dohányzás egészségesebb alternatíváját akarták jelenteni. Mivel a gőzüknek alapvetően finom (gyümölcsös, mentolos, dohányos) íze van, valamint nikotintartalmuk miatt nyugodt érzetett biztosítanak, ezért a dohányzásról leszokók helyett a legnagyobb népszerűsége a tinédzserek körében van. Ezen okból következően komoly szabályzásokat tettek ellenne, Magyarországon a hagyományos cigarettákra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak az elektromos cigarettákra is.

Az élettani hatásairól egyelőre keveset tudni, körülbelül tíz éve lettek elterjedtek, ez az idő nem elegendő a hosszútávú hatásaikról szóló tanulmányokhoz. Ennek ellenére a nagy népszerűségüknek (főleg a tinédzserek között) köszönhetően igen nagy erőforrásokat fektetnek a rövid- és hosszútávú élettani hatásaik kutatásába.

**Nikotin**

A nikotinnak nagyon sok élettani hatása van, mi csak a függőséggel foglalkozunk. A nikotin hatására, többek között dopamin szabadul fel az agyban, amelyet az agyunk örömélményként él meg, megerősítő hatást fejt ki, mely könnyen függőséghez vezethet [5].

**Propilén-Glikol**

A propilén-glikol az oldószer, melyben a nikotint és az aromákat oldják. A növényi glicerin után ez teszi ki a folyadék legnagyobb részét. A használók körülbelül 2%-ában allergiás reakciót okozhat.

**Aromák**

A gőz ízét adó aromák egyéb adalékanyagokat is tartalmazhatnak, melyek élettani hatásairól csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre.

## A típusválasztás oka

A dolgozatunkhoz egy Movkin márkájú, Disguiser típusú modot választottunk. A választásban nagy szerepet játszott az ára és az elektronikájának a tudása.

****

*1. Ábra - Movkin Disguiser [6]*

# A NyÁK feltérképezése

A dolgozatunk legelső lépése a mod szétszerelése volt. Miután eltávolítottuk a rögzítőcsavarokat és leszereltük a burkolatot, közvetlen hozzáférést kaptunk a NyÁK-hoz.

A NyÁK-ról oldalcsípővel eltávolítottuk a csatlakozókat és a későbbi fotózás érdekében az OLED kijelzőt.

## Vizuális vizsgálat

Az alkatrészek beazonosításához először szemmel és nagyítóval vizsgáltuk a NyÁK-ot, így megismertük a legtöbb áramköri elem típusát. A maradék elemeken a feliratok nem voltak olvashatóak szabad szemmel, ezért egy digitális mikroszkópot használtunk segítségül. Az egyes IC-k jelölései igen nehezen olvashatónak bizonyultak, esetleg több, egymástól eltérő IC is azonosítható lett volna általuk. Emiatt őket a későbbiekben egy labortáppal feszültség alá helyeztük és egy multiméterrel figyeltük a viselkedésüket, majd ez alapján következtettük vissza a pontos típusukat, feladataikat.

A beazonosított alkatrészeket először papírra rajzoltuk, majd későbbiekben a könnyebb visszaolvashatóság érdekében lefotóztuk a NyÁK-ot és Adobe PhotoShop szoftver segítségével feliratoztuk az alkatrészeket.



*2. Ábra - A NyÁK, rajta az alkatrészek azonosítói*

Hamar egyértelművé vált, hogy az első oldalon a feszültség csökkentő-növelő, buck/boost kapcsolás található, amely a kimeneti feszültséget állítja elő, a második oldalon pedig a mikroprocesszor és az egyéb funkciókat kiszolgáló áramköri elemek láthatóak.

## Csomópontok visszarajzolása

Második lépésként az áramköri elemek egymással való összeköttetéseit vizsgáltuk. Ezt egy multiméter szakadásvizsgáló beállításával végeztük. Ehhez először szükség volt a multiméter által rövidzárnak mért tekercsek és söntellenállás kiforrasztásához.

A visszarajzoláshoz az IC-k azonosítására volt szükség. A mikroszkóp segítségével csak néhányat lehetett beazonosítani, ugyanis a rajtuk lévő feliratok gyakran olvashatatlanok, vagy félrevezetőek voltak. Mivel a jelöléseikből nem tudtuk beazonosítani a JJ, az AM, az A1T és a BCNJ feliratú IC-ket, ezért a kapcsolási rajzon betöltött szerepük alapján következtettünk vissza azok funkciójára, majd multiméterrel kimértük a lábaikat és a sejtéseink beigazolódtak.

A multiméter dióda vizsgáló funkciójával rájöttünk, hogy a JJ két közös katódos dióda, az AM egy földelt-emitteres bipoláris tranzisztor, az A1T pedig egy növekményes P típusú MOSFET.

A BCNJ feliratú IC az F30 biztosítékon keresztül az akkumulátorra van kötve, a biztosítékot a pontos mérések érdekében kiforrasztottuk, forrszemeit összeforrasztottuk, így a BCNJ közvetlenül az akkumulátorra volt kötve. Vezetékeket forrasztottunk a NyÁK B+ és B- forrszemeire és egy labortáp segítségével az akkumulátort szimuláló 3,5-4,2V feszültség alá helyeztük a kapcsolást. Ez után megfigyelhettük, hogy a BCNJ IC kimenetén 3V feszültség esik a GND1 földpotenciálhoz képest, tehát ő egy 3V kimeneti feszültségű feszültségstabilizáló. Későbbiekben a lábai bekötését megvizsgálva arra jutottunk, hogy a BCNJ megegyezik az MCP1711 nevű, ugyanilyen lábkiosztású, megegyező paraméterekkel rendelkező integrált áramkörrel, ezért annak az adatlapját használtuk a továbbiakban.

A kapcsolás központi egysége egy GigaDevice F130G8 típusú, 32 bites ARM Cortex-M3 alapú, 28 lábú mikrovezérlő. A lábai vizsgálatakor a multiméter mérőhegyeivel többször is összefésültük a rajtuk lévő forraszanyagot, amit csak mikroszkóppal láthattunk. Ebből kifolyólag többször fel kellett egy forrasztópákával hevíteni az összefésült forraszanyagot és ezáltal megszüntetni a rövidzárat.


A multiméteres vizsgálat közben megállapítottuk, hogy a NyÁK hatrétegű, mivel a közbenső rétegeken adatvezetékek is futnak, valamint FR4 anyagú.

Először papíron kezdtük visszarajzolni a kapcsolást, a multiméter egyik mérőhegyét az egyes elemek egyik lábára téve végigmértük az összes többi forrszemmel, vizsgálva, hogy van-e köztük közvetlen összeköttetés. Ha közvetlen kapcsolatot találtunk két elem között, akkor papírra vetettük.

## Kapcsolási rajz elkészítése OrCAD Capture-be


A sokadik A/4-es lap is rövidesen betelt, követhetetlenné vált, túl sok volt rajta a hibázási lehetőség, ezért úgy döntöttünk, hogy számítógépen folytatjuk.

Először az LTSpice nevű ingyenes kapcsolási rajz szerkesztővel próbálkoztunk. Megrajzoltuk a saját szimbólumainkat, összeállítottuk a kapcsolást, de a végeredmény az LTSpice egyszerűségének köszönhetően éppen középszerűre sikeredett.

  
*3. Ábra - A kapcsolás LTSpice-ban*

Végül az OrCAD Capture szoftvert használtuk, mely használatáról már voltak előzetes tapasztalataink az egyetemi tanulmányaink által.


Első lépésként az integrált áramköröknek rajzoltunk szimbólumokat. Az azonosított IC-k adatlapjai alapján határoztuk meg azok lábkiosztásait.

****

*4. Ábra - Az áramköri elemek általunk rajzolt szimbólumai*

Az OrCAD Capture-ben összeállított kapcsolás 3 oldalt tesz ki.


Az első oldalon a mikrovezérlő, a MOSFET vezérlők, az OLED és a le-fel funkciót szolgáló két gomb található.

*5. Ábra - Bal fent az OLED, középen a F130G8 mikrovezérlő, lent a két ADP3110 MOSFET vezérlő, valamint jobb oldalon a két gomb*

A mikrovezérlő központi szerepet lát el a kapcsolásban, többek között ő szolgáltatja az engedélyező jelet a többi integrált áramkör számára, illetve ő állítja elő a MOSFET vezérlők PWM jelét, adatot küld és fogad az USB-ről, adatot és órajelet küld az OLED-re I2C buszokon keresztül és feldolgozza a felhasználó inputjait is (gombok formájában). Ezeken kívül ő végzi el az áramkör helyes működéséhez szükséges valós idejű méréseket és számításokat, például a PA3 lába a kimeneti feszültséget méri a beépített analóg-digitális átalakítója segítségével.

A MOSFET vezérlők nyitják és zárják a buck/boost konverter MOSFET-jeit, ezzel előállítva a szükséges kimeneti feszültséget.

A második oldalon a tápfeszültségek előállításához szükséges kapcsolások, illetve az USB csatlakozó szerepelnek.



*6. Ábra - Bal oldalon az USB csatlakozó, majd a 12V-ot előállító MT3608 feszültségnövelő, jobb oldalon a 3V-ot előállító MCP1711 feszültségstabilizátor*

Az USB az akkumulátor töltésére nem alkalmas, csak a mikrovezérlő firmware-ének a frissítésére szolgál.


A TLV757P egy feszültségnövelő IC, ő állítja elő a VCC2 portra a 12V feszültséget.

A MCP1711 egy feszültségstabilizátor IC, ami a VDD portra állít elő 3V feszültséget.

Az AM bipoláris tranzisztort a mikrovezérlő nyitja, amennyiben nyitva van a B+ akkumulátorfeszültség port és az USB VCC lába az R4 és R3 ellenállásokon keresztül a földre van húzva, az A1T növekményes P csatornás MOSTFET nyit, és a TLV757P feszültségnövelő megkapja a tápfeszültségét. Amennyiben a mikrovezérlő a PB1 lábán nem ad ki logikai „1”-et, az AM tranzisztor zárva van, a B+ és az USB VCC lába zárják A1T MOSFET-et és a TLV757P nem kap tápellátást.

A JJ közös katódos diódák felelősek azért, hogy a BTN3 gomb és a PB6 mikrovezérlő kimenet jelei ne keveredjenek. A JJ vezeti a PB6 jelet és a BTN3 gomb jelét az MCP1711 IC engedélyezőjére. Amennyiben a BTN3 gomb egyszer megnyomódik, az MCP1711 működésbe lép, a mikrovezérlő kap tápellátást és a PB6 lábán keresztül engedélyezőjelet ad az MCP1711 IC-nek.

A harmadik oldalon a közös földpotenciálra vezető MOSFET, a buck/boost konverter, a kimeneti áramot figyelő és a kimenet található.



*7. Ábra - Bal oldalon a közös földpotenciálra vezető FET1 MOSFET, jobb oldalon a buck/boost konverter, a H+ kimenet és a kimeneti áramot figyelő INA213 IC*

A FET1 N csatornás teljesítmény MOSFET source-ja a GND1 portra van kötve, a drain-je pedig az akkumulátor negatív lábára (B-). Amennyiben a FET1 MOSFET kap elegendő tápefeszültséget a B+ pozitív akkumulátorlábról, a MOSFET nyit, így szolgáltatja a GND1 közös földpotenciált a teljes kapcsolásnak. Ez véd a fordított polaritással beüzemelt, vagy túl alacsony feszültségű (alacsony töltöttségű) akkumulátoroktól.

A buck/boost konverter állítja elő a kimeneti feszültséget a H+ portra.

Az INA213 árammérő IC az R002 söntelleálláson méri a kimenő áram nagyságát.

A PA3 port a mikrovezérlő PA3 ADC bemenetére van kötve, alapvetően az R8 ellenálláson eső feszültséget méri.

A PF port a mikrovezérlő PF0 és PF1 bemeneteire van kötve, amiket a mikrovezérlő földpotenciálra húz. Ez szolgál méréshatárváltónak a PA3-hoz, ugyanis amennyiben a PF bemenetek a földpotenciálra vannak kötve, a PA3 nem csak az R8 ellenálláson, hanem az R8 és R9 ellenállások által leosztott feszültséget méri vissza. Azért van szükség a mikrovezérlő két külön lábára, hogy nagyobb áramterhelést is kibírjanak.


# Funkciók vizsgálata

A visszarajzolás közben megfigyeltük, hogy az egyes áramköri elemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A kész kapcsolási rajzból és az áramköri elemek adatlapjaiból azok pontosabb funkcióit is megérthettük. Továbbá az áramköri elemek a mikroprocesszorhoz való csatlakozásait is nyomon követhettük, így visszakövetkeztethettük a szoftver működésének alapelveit is.

## Buck/boost konverter és MOSFET vezérlők


A MOSFET vezérlők nyitják és zárják a buck/boost konverter MOSFET-jeit, amik ezáltal előállítják a kimeneti feszültséget.

### Buck/boost konverter

**


*8. Ábra - A buck/boost kapcsolás*

Buck (feszültségcsökkentő) üzemmódban feltöltéskor a 324A4 és a 324A1 MOSFET-ek nyitva vannak, a másik kettő zárva, áram folyik az L1 tekercsen a H+ kimenet felé. A sorba kötött L1 tekercs a magas feszültséget lecsökkenti a kívánt értékre. A kisülés alatt a 324A1 és a 324A3 MOSFET-ek nyitva vannak, a másik kettő zárva, az L1 tekercs ellenáll az áram változásnak és fordított feszültséget állít elő. A H+ kimenetre nem kerül tápfeszültség, csak az L1 tekercs által indukált feszültség [7].




*9. Ábra – Négykapcsolós buck/boost konverter buck üzemmódban, feltöltés (a) és kisülés (b) közben [7]*

Buck/boost módban feltöltéskor 324A4 és 324A2 MOSFET-ek nyitva vannak, a másik kettő zárva Áram folyik az L1 tekercsen, egyidőben a kondenzátor feszültsége közvetlenül megy a H+ kimenetre. Kisüléskor a 324A1 és 324A3 MOSTFET-ek nyitva vannak, a másik kettő zárva. Az L1 által indukált feszültség megy a H+ kimenetre [7].



*10. Ábra – buck/boost konverter buck/boost üzemmódban, feltöltés (a) és kisülés (b) közben [7]*

Boost (feszültségnövelő) üzemmódban a 324A1 és 324A2 MOSFET-ek nyitva vannak, a másik kettő zárva. Áram folyik az L1 tekercsen keresztül a kimenetre, egyidőben a kondenzátor feszültsége is közvetlenül a kimenetre van kötve. Kisüléskor a 324A1 és 324A4 MOSFET-ek nyitva vannak, a másik kettő zárva, a bemeneti feszültség sorba kötve az L1 tekerccsel a megnövekedett kimeneti feszültséget eredményezi [7].




*11. Ábra – Négykapcsolós buck/boost konverter boost üzemmódban, feltöltés (a) és kisülés (b) közben [7]*

### ADP3110 MOSFET vezérlők

A 3110A jelölésű IC azonos a vele egyező paraméterekkel rendelkező ON Semiconductor által gyártott ADP3110 típusú MOSFET vezérlővel, ezért annak az adatlapját használtuk a vizsgálatokhoz.

Az ADP3110 egy dupla, nagyfeszültségű MOSFET vezérlő, két N csatornás MOSFET vezérlésére optimalizálva, amelyek a kapcsolók szinkron buck/boost átalakítóban. Esetünkben a 3110A1 MOSFET vezérlő a 324A3 és 324A4 azonosítójú MOSFET-eket, a 3110A2 MOSFET vezérlő a 324A1 és 324A2 MOSFET-eket vezérli [8].

Lábkiosztás [8]:



*11. Ábra – Az egyik ADP3110 MOSFET vezérlő*

A BST bootstrap láb a feszültségnövelő MOSFET-ek lebegő bootstrap tápja, a C7 és a C15 kondenzátoron keresztül az SW lábra kötve, a kondenzátorok tárolják a feszültségnövelő MOSFET-ek bootstrap feszültségét.

Az IN logikai PWM bemenetek a mikrovezérlő PB5 (3110A2) és PA8 (3110A1) digitális kimenet lábaira vannak kötve. Ez a láb szabályozza a vezérlő kimeneteit, amennyiben logikai „1”-et kap, a feszültségnövelő (DRVH) vezérlőt kapcsolja be, ha logikai „0”-t kap, a feszültségcsökkentő (DRVL) vezérlőt kapcsolja be.

Az OD kimeneti engedélyező láb mindkét MOSFET vezérlő esetében mikrovezérlő PB4 digitális kimenet lábára van kötve. Amennyiben logikai alacsony szintet kap, leállítja a DRVL és DRVH normális működését.

A VCC bemeneti tápellátás láb a VCC2 portra van kötve, amin az MT3608 feszültségnövelő által előállított 12V feszültség esik.

DRVL kimeneti vezérlő a feszültségcsökkentő MOSFET-eknek (324A2 és 324A3)

A PGND, teljesítményföld láb a GND1 közös földpotenciál portra van kötve.

Az SW láb megakadályozza a feszültségcsökkentő MOSFET-ek nyitását, amíg a feszültség nem esik 1V alá.

DRVH kimeneti vezérlő a feszültségnövelő MOSFET-eknek (324A1 és 324A4).


## INA213 árammérő erősítő

A CFT jelölésű IC azonos a vele egyező paraméterekkel rendelkező Texas Instruments által gyártott INA213 típusú árammérő erősítővel, ezért annak az adatlapját használtuk a vizsgálatokhoz.

Az INA213 egy feszültség kimenetű árammérő erősítő, amit gyakran használnak túláram védelemhez, precíziós áramméréshez rendszeroptimalizálásra, vagy zárt hurkú visszacsatolásos áramkörökhöz. Az erősítése 50V/V.


Az eszköz 2.7V – 26V tápfeszültségről üzemel, ezt esetünkben a MCP1711 low dropout feszültségstabilizátor által előállított 3V, valamint maximum 100µA tápáramot vesz fel [9].

Gyakorlatilag egy kivonó erősítő, a sönt H+ port felőli lábán eső kisebbik feszültséget vonja ki a sönt buck/boost konverter felőli lábán eső nagyobbik feszültségből. Az így kapott feszültségértéket küldi el a mikrovezérlőnek.



*12. Ábra – INA213 egyszerűsített kapcsolási rajza [9]*

Lábkiosztás [9]:

**

*13. Ábra – Az INA213 árammérő a kapcsolásban*

A GND és a REF lábai össze vannak kötve, a GND1 porton keresztül a közös földpotenciálra. A REF láb a V+ lábhoz képest referencia 0V potenciálon van.

Az IN- láb a söntellenállás kimeneti lábára van kötve.

Az IN+ láb a söntellenállás buck/boost felőli lábára van kötve.

Az NC láb a GND1 porton keresztül a közös földpotenciálra van kötve.

Az OUT kimeneti feszültség láb a mikrovezérlő PA5 ADC inputjára van kötve, az analóg feszültségértéket digitális jellé alakítja a mikrokontroller ADC-je, melyből vissza tudja olvasni a kimeneti áram értékét.

A V+ láb a VDD porton keresztül az MCP1711 feszültségstabilizátor által előállított 3V tápfeszültséget kapja.

## Tápfeszültség


Az áramkör tápfeszültségét két egymással párhuzamosan kötött 18650-es cella szolgáltatja. Az akkumulátor pozitív lába a B+\_main porton keresztül van bekötve a kapcsolásba, az F30 biztosítékon keresztül jut el a B+ portba, ez a bemeneti tápellátása a feszültségnövelőnek, a feszültségstabilizátornak és a buck/boost konverternek.

Az IC-k tápfeszültségét két külön áramkör szolgáltatja, az MCP1711 low-dropout feszültségstabilizátor 3V-ot állít elő az akkumulátorról, a MT3608 feszültségnövelő 12V-ot állít elő az akkumulátorról.

### MCP1711 feszültségstabilizátor

A BCNJ jelzésű IC azonos a vele egyező paraméterekkel rendelkező, Microchip által gyártott MCP1711 low-dropout feszültségstabilizátorral (LDO). Ez az IC állítja elő a mikrokontroller, az OLED és az INA213 árammérő 3V tápfeszültségét (VDD port).

Az MCP1711 egy nagyon pontos, CMOS elven épült low-dropuout feszültségstabilizátor, ami 150mA áramot tud kiadni, miközben 0.6µA a nyugalmi fogyasztása. Az IC-ben beágyazott túláram és rövidzárvédelem található. A bemeneti feszültsége 1,4V-6V között változhat, ez esetünkben az akkumulátor 3,5-4,2V feszültsége. A kimeneti feszültsége 3±0,02V.



*14. Ábra – Az MCP1711feszültségstabilizátor IC a kapcsolásban*

Lábkiosztás [10]:

Az SHDN engedélyező lába a BTN3 jelzésű gombra és a mikrovezérlő PB6 lábára van rákötve, a JJ közös katódos diódákon keresztül. Amennyiben a BTN3 gomb lenyomódik az MCP1711 üzembe lép, a mikrovezérlő megkapja a 3V tápfeszültségét, az a PB6 lábon keresztül engedélyezteti a feszültségstabilizátort. Ha 0.38V-nál kevesebb feszültség esik rajta az leállítja a feszültségstabilizátort, ha több mint 0,91V esik rajta, a feszültségstabilizátor normális üzemmódba van kapcsolva. Amennyiben a JJ diódákról nem kap jelet, az R16 ellenálláson keresztül a földre van húzva.

A GND föld láb GND1 porton keresztül a közös földpotenciálon van.

A IN láb az F30 biztosítékon keresztül akkumulátor pozitív lábára van kötve. Ez a bemeneti tápellátása, amit 3V-ra stabilizál.


Az NC láb nincs bekötve, lebeg.

A OUT lábon a stabilizált 3V kimeneti feszültség esik a VDD tápfeszültség portra, a láb a C12 kondenzátoron keresztül a GND1, közös földpotenciál portra van kötve.

### MT3608 feszültségnövelő

A B6286 jelzésű IC azonos a vele megegyező paraméterekkel rendelkező Aerosemi által gyártott MT3608 nagy hatékonyságú feszültségnövelővel. Ez az IC állítja elő az ADP3110 MOSFET vezérlők és az OLED számára a 12V tápfeszültséget és ez a feszültség nyitja a FET1 MOSFET-et (VCC2 port).

AZ MT3608 nagy hatékonyságú feszültségnövelő 1.2MHz-en vált és lehetővé teszi a kis költségű, apró kondenzátorok és a 2mm-nél alacsonyabb tekercsek használatát. A belső intelligens indító miatt alacsony bekapcsolási áram szükséges, növelve ezzel az akkumulátor élettartamot.



*15. Ábra – Az MT3608 feszültségnövelő IC a kapcsolásban*

Lábkiosztás [11]:

Az SW láb teljesítménykapcsoló kimenet, az L2 tekercs egyik lábára és az FB láb feszültségosztójára van kötve, illetve az S41 Schottky diódán keresztül a VCC2 tápfeszültség portra juttatja az előállított 12V feszültséget.

A GND föld láb GND1 porton keresztül a közös földpotenciálra van kötve.


Az FB visszacsatolás láb, az R6 és R5 ellenállások közé van kötve, a feszültségosztó 0.6V-ot állít elő a lábnak.

Az EN engedélyező láb és az IN bemeneti tápellátás láb össze vannak kötve az A1T P típusú MOSFET drainjével és az L2 tekercs másik lábával. Amennyiben az A1T MOSFET zárva van, az MT3608 normális működése leáll.

Az NC láb a GND1 porton keresztül a közös földpotenciálra van kötve.

## Mikrovezérlő

A kapcsolás mikrovezérlője az ARM által fejlesztett Cortex-M3 alapú (ARMv7 architektúrán alapuló), GigaDevice által gyártott F130G8 típusszámú 32 bites általános felhasználású mikrovezérlő.




*16. Ábra - ARM processzorok és perifériáik blokkdiagramja [12]*

Ahogy a *16. Ábrán* is látható, az ARM csak a processzort fejleszti, a perifériákat esetünkben a GigaDevice fejlesztette hozzá.

A GigaDevice F130G8 jellemzői és periféria listája [13]:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash memória | 64KB |  | USART | 2 |
| SRAM | 8KB | I2C | 2 |
| Általános időzítők (32-bit) | 1 | SPI | 2 |
| Általános időzítők (16-bit) | 5 | GPIO | 23 |
| Fejlett időzítők (16-bit) | 1 | EXTI | 16 |
| Rendszer időzítő | 1 | ADC egységek | 1 |
| Watchdog | 2 | ADC csatornák (külső) | 10 |
| RTC | 1 | ADC csatornák (belső) | 3 |

### Lábkiosztás [13]:



*17. Ábra – Az OLED és az F130G8 mikrovezérlő a kapcsolásban]*

A PA0 logikai bemenet láb a BTN2 gomb állapotát figyeli, a BTN2 gomb másik lába a GND1 porton keresztül a közös földpotenciálon van. Amennyiben a gomb nyomva van a bemenet logikai „0”-t kap, amennyiben a gomb zárva van, az bemenet lebeg.

A PA1 logikai bemenet láb a BTN3 porton keresztül figyeli a BTN3 gomb állapotátt, mely az R9 ellenálláson és az F30 biztosítékon keresztül az akkumulátorra pozitív lábára van kötve. Az akkumulátor az R17 ellenálláson keresztül a GND1 közös földpotenciálra van kötve, ezzel védve a mikrovezérlőt.

A PA2 I/O láb nincs bekötve, lebeg.

A PA3 ADC bemenet láb az R8 ellenálláson méri a feszültséget, ha PF0 és PF1 lebeg. Ha PF0 és PF1 földpotenciálra van húzva a mikrovezérlő által, az R8 és R9 ellenállások által leosztott feszültséget méri. A bejövő analóg feszültségértéket a mikrovezérlő beépített analóg-digitális átalakítója (12-bit ADC) egy 0 és 4095 közötti digitális értékké alakítja. Ez alapján számolja vissza a mikrovezérlő a valós feszültségértéket.

A PA4 ADC bemenet láb az akkumulátor feszültségét méri az R10 és R11 ellenállások feszültségosztóján. A bejövő analóg feszültségértéket digitális jellé alakítja a mikrokontroller ADC-je, amelyből vissza tudja számolni az akkumulátor feszültségét.

A PA5 ADC bemenet láb az INA213 árammérő OUT lábára van kötve, az onnan kapott feszültségértéket digitális jellé alakítja az ADC, amelyből a mikrovezérlő visszaszámolja a kimeneti áramerősséget.

A PA6 I/O láb nincs bekötve, lebeg.

A PA7 logikai bemenet láb a BTN1 gomb állapotát figyeli, a BTN1 gomb másik lába a GND1 porton keresztül a közös földpotenciálon van. Amennyiben a gomb nyomva van a bemenet logikai „0”-t kap, amennyiben a gomb zárva van, a bemenet lebeg.

A PA8 logikai kimenet láb a 3110A1 MOSFET vezérlő IN logikai PWM lábára van kötve, ha logikai „1”-et ad a kimenet, a 3110A1 a feszültségnövelő vezérlőt kapcsolja be, ha logikai „0”-át ad a mikrovezérlő, a 3110A1 a feszültségcsökkentő vezérlőt kapcsolja be.

A PA9 I2C órajel busz az OLED SCL órajel lábára van kötve.

A PA10 I2C adat busz az OLED SDA adat lábára van kötve.

A PA13 USART I/O láb a microUSB D- adat lábára van kötve.

A PA14 USART I/O láb a microUSB D+ adat lábára van kötve.

A PA15 I/O láb nincs bekötve, lebeg.

A PB0 I/O láb nincs bekötve, lebeg.

A PB1 kimenet láb az R2 ellenálláson keresztül az AM bipoláris tranzisztor bázisára van kötve. Ha a tranzisztor nyit lehúzza a GND1 közös földpotenciálra a B+ akkumulátorlábat az R4 és R3 ellenállásokon keresztül, az A1T P típusú növekményes MOSFET nyit, és a B+ akkumulátorfeszültség el tud jutni a MT3068 feszültségnövelő engedélyező és bemeneti tápellátás lábaira.

A PB3 logikai kimenet láb az OLED RES# lábára van kötve. Amennyiben a mikrovezérlő logikai „0”-t ad, az OLED alaphelyzetbe áll.

A PB4 logikai kimenet láb az ADP3110 MOSFET vezérlők OD engedélyező lábaira van kötve. Amennyiben a MOSFET vezérlők engedélyező lábai logikai „0”-t kapnak, a vezérlők normális működése leáll.

A PB5 logikai kimenet láb a 3110A2 MOSFET vezérlő IN logikai PWM lábára van kötve, ha logikai „1”-et ad a kimenet, a 3110A2 a feszültségnövelő vezérlőt kapcsolja be, ha logikai „0”-át ad a mikrovezérlő, a 3110A2 a feszültségcsökkentő vezérlőt kapcsolja be. A PB6 kimenet láb a JJ közös katódos diódákon keresztül a MCP1711 feszültségstabilizátor SHDN (engedélyező) lábára van kötve.

A PB7 I/O láb nincs bekötve, lebeg.

A BOOT0 láb GND1 porton keresztül a közös földpotenciálon van.

Az OSCIN/PF0 és az OSCIN/PF1 alapvetően lebeg, ilyenkor a PA3 láb az R8 ellenálláson méri a feszültséget. Azonban nagyobb kimeneti feszültség esetén a PF0 és PF1 lábak a mikrovezérlőn keresztül földpotenciálra kerülnek, ezáltal a PA3 láb az R8 és R9 ellenállások leosztott feszültségét méri. Gyakorlatilag méréshatárváltó a kimeneti feszültség méréséhez.

Az NRTS láb GND1 porton keresztül a közös földpotenciálon van.

A VDDA és VDD bemeneti tápellátás lábak a VDD porton keresztül kapják az MCP1711 feszültségstabilizátor által előállított 3V feszültséget.

A VSS föld láb GND1 porton keresztül a közös földpotenciálon van.


Mint a lábkiosztásból megfigyelhető a mikroprocesszor központi szerepet játszik a kapcsolásban. A hozzá kötött elemekből és az adatlapján lévő lábkiosztásból megismerhettük milyen feladatokat lát el és azokat hogyan végzi.

A mikrovezérlő főbb funkciói a kapcsolásban:

* Integrált áramkörök engedélyezése.
* Feszültségmérés a beépített analóg-digitális konverter segítségével.
* I2C buszon órajel és adat küldése.
* USART-on (magyarul univerzális szinkron adóvevő) keresztül adat küldés és fogadás az USB-ről.
* Gombok működtetése.
* PWM jel előállítása a MOSFET vezérlőknek.
* Méréshatárváltó a kimeneti feszültség mérésére.

## Organic Light Emitting Diode – OLED

Az OLED, magyarul organikus fényemittáló dióda a kapcsolás kijelzője. Ez a felület juttatja el a felhasználónak a kapcsolás által mért adatokat. A kapcsolásunkon egy SSD1306 típusú 14 pines OLED található.



*18. Ábra – Az OLED a kapcsolásban*

Lábkiosztás [15]:

C2P, C2N, C1P, C1N, VBAT és VBREF lábak a beépített DC/DC átalakítót üzemeltetik. Esetünkben a DC/DC átalakító nincs használatban, ezért a lábak lebegnek.

A VSS föld láb a GND1 porton keresztül a közös földpotenciálra van kötve.

A VDD bemeneti tápellátás láb, az OLED logikai hálózatát táplálja. A VDD porton keresztül kapja az MCP1711 feszültségstabilizátor által előállított 3V-ot.

A RES# láb a szabályozó és vezérlő resetje, a mikrovezérlő PB3 logikai kimenetére van kötve. Ha logikai „0”-t kap az OLED-et alapállapotba állítja.

Az SCL I2C órajel busz a mikrovezérlő PA9 kimenetére van kötve, az R12 ellenálláson keresztül kapja a 3V feszültséget a VDD portról.

Az SDA I2C adat busz a mikrovezérlő PA10 I/O lábára van kötve, az R13 ellenálláson keresztül kapja a 3V feszültséget a VDD portról.

Az IREF láb: áramerősség referencia a fényerősség beállításához. Az R14 ellenálláson keresztül a GND1 közös földpotenciál portra van kötve.

A VCOMH láb az OLED közös elektródájának a feszültségforrása, gyakorlatilag a kontrasztot határozza meg. A C16 kondenzátoron keresztül a GND1 közös földpotenciál portra van kötve.

A VCC bemeneti tápellátás láb az OEL panel tápellátását biztosítja. Az OAI diódán keresztül a VCC2 portra van kötve, amin az MT3608 feszültségnövelő által előállított 12V feszültség esik.

## Universal Serial Bus – USB

Az Univerzális Soros Busz egy ipari szabvány, amely soros kommunikációt és adatátvitelt tesz lehetővé egy gazdagép és egy eszköz között.


Az USB architektúra három összetevőből áll: egy gazda, az eszközök és egy vezeték. Az eredeti USB topológia egy gazdagépet és 127 eszköz csillag elrendezését tette lehetővé USB vezetékeken keresztül.

A gazdagép bármilyen számítási rendszer lehet, amely rendelkezik USB host controllerel (gazdagép szabályozó). A host controller felelős a legtöbb funkcióért, ami szabályozza a kommunikációt a soros buszon. Minden kommunikációt a buszon a gazdagép kezdeményezhet, ami mester buszként viselkedik.

Az USB eszközök a perifériák a buszra kötve. A gazdagép szempontjából az eszközök szolgaként viselkednek.

Az USB vezeték látja el a fizikai kapcsolatot az eszközök és a gazdagép között. [14]

Az USB csatlakozóknak több típusa is lehet, a mi NyÁK-unkon egy USB Micro-B csatlakozó található.




*19. Ábra – USB típusok [14]*

A sztenderd USB A csatlakozón csak 4 láb van, míg az USB Micro-B-n van egy ötödik ID láb. Ez alapján határozza meg az eszköz, hogy mester, vagy szolga eszközre csatlakozik. Amennyiben az ID láb földpotenciálon van, a csatlakozó egy mester eszközhöz tartozik, amennyiben a láb lebeg, egy szolga eszközhöz tartozik.

A kapcsolásunkon az USB az akkumulátorok töltésére nem alkalmas, csak a mikrovezérlő (és egyben a teljes kapcsolás) elindítására és annak firmware-ének a frissítésére használható.

USB Micro-B lábkiosztása:



*20. Ábra – Az USB a kapcsolásban*

1: VCC, bemeneti tápellátás láb, az F33 biztosítékon és az E11 dióda nyitóirányán keresztül a B+ tápellátás portra csatlakozik, valamint az R4 ellenálláson keresztül az A1T növekményes, P típusú MOSFET gate-jére van kötve. Amennyiben a mikrovezérlő kinyitja az AM bipoláris tranzisztort, a B+ tápellátás port és az USB VCC lába az R3 ellenálláson keresztül a GND1 közös földpotenciál portra lesz kötve, Az A1T MOSFET nyílik és a TVL757P feszültségnövelő IC megkapja a tápellátását.

2: D-, adat láb, a mikrovezérlő PA13 bemenetére kötve.

3: D+, adat láb a mikrovezérlő PA14 bemenetére kötve.

4: ID láb közvetlenül az akkumulátor negatív lábára van kötve. Földpotenciálra van kötve, tehát ez a mester eszköz.


5: GND, föld láb, közvetlenül az akkumulátor negatív lábára van kötve.

# Összefoglalás

Az elektromos cigaretták nikotintartalmú, belégzésre alkalmas gőzt párologtatnak egy fűtőszál hevítésével. A dolgozatunkban a fűtőszál hevítéséért felelős elektronika működési elveit tanulmányoztuk.

Ehhez elsősorban egy NyÁK-ra volt szükség, melyet egy a már tulajdonunkban lévő mod-ból, az elektromos cigaretták akkumulátorainak és elektronikájának tárolásáért felelős egységből szereltünk ki.

Beazonosítottuk az alkatrészek pontos típusait és végigmértük egy multiméterrel az egyes alkatrészek összeköttetéseit. Ezek alapján meg tudtuk határozni az áramköri elemek feladatait.



*21. Ábra – Elektromos cigaretta blokkdiagramja*

A tűz gomb nyomására a mikrovezérlő PWM jelet ad a MOSFET vezérlőknek, azok a PWM jel függvényében váltják a buck/boost konverter MOSFET-jeit, amik a kimeneti feszültséget állítják elő. A kimeneten a fogyasztó egy ellenálláshuzal, amely a rajta folyó áram hatására felhevül, emiatt nő az ellenállása. Ezt az ellenállást a mikrovezérlő a visszamért kimeneti feszültség és áram hányadosából határozza meg és ez alapján adja a PWM jelet a MOSFET-eknek, hogy a fogyasztó teljesítménye állandó maradjon.

Végeredményként egy teljes képet kaptunk a NyÁK-unk áramköréről, mely tudás segítségével lehetőséget látunk egy saját, egyedi funkciókkal rendelkező elektromos cigaretta tervezésére.


# Az ESP-IDF és a FreeRTOS

Ezen tudások birtokában, elkezdtem elkészíteni a saját elektromos cigarettánk mikrovezérlős programját. A mikrovezérlőnek egy ESP32 Devkit V1 típusú fejlesztőkártyán lévő ESP32 mikrovezérlőt választottam, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy ez állt rendelkezésemre, és ez biztosan rendelkezik a projekt számára szükséges perifériákkal és számítási teljesítménnyel.

Következő lépésként ki kellett választanom azt a keretrendszert, amelyben a programot meg fogom írni. Gyakorlatilag két opció állt rendelkezésemre. az Arduino IDE, amely sok szempontból nagyban leegyszerűsítette volna a program tervezését, ugyanis ez a legszélesebb körben elterjedt. A másik lehetőség az Espressif által készített ESP-IDF, ami jóval kevésbé elterjedt, viszont mivel ezt, az Arduino IDE-vel ellentétben, nem használtam még, és kíváncsi voltam a FreeRTOS funkcióira is, ezért végül erre esett a választásom

## Az ESP-IDF

Az ESP-IDF egy az Espressif által gyártott keretrendszer (Espressif Integrated Development Framework), amely lehetővé teszi a FreeRTOS használatát az ESP32 mikrovezérlőkön, egyedi könyvtárakkal és függvényekkel. A használatához szükséges a hivatalos weboldalról letölthető keretrendszer telepítése a számítógépre, amely többek között tartalmaz egy fordítót, egy kommunikációs platformot és egy flashelő algoritmust, valamint ezen keresztül elérhetünk egy egyszerű grafikus felhasználói felületet is, amelyben a mikrovezérlő alapértelmezett beállításait módosíthatjuk. Ezeket a funkciókat az ESP saját terminal ablakában érhetjük el, ahol miután megnyitottuk a munkakönyvtárunkat különböző parancsok megadásával lehet kiválasztani, hogy milyen funkciókra van szükségünk. Ilyen parancsok például az **„idf.py build”**, amely lefordítja a kódunkat, valamint az **„idf.py flash monitor”**, amely USB porton keresztül felflasheli az eszközünket, majd elindítja a soros kommunikációt azzal.



*22. Ábra – ESP-IDF saját parancssora, „idf.py monitor” futtatása*

## Az RTOS és a FreeRTOS

Az RTOS (Real Time Operating System), magyarul valós idejű operációs rendszer, egy olyan operációs rendszer, amely a valós idejű feladatvégrehajtásra lett optimalizálva. Ahhoz, hogy egy operációs rendszer RTOS-nek lehessen nevezni, ahhoz muszáj determinisztikusnak lennie, és a reakció idejének megjósolhatónak kell lennie. A rendszer többi jellemzője, mint például a mérete, sebessége, ugyan fontos, azonban ezektől még nem lesz valós-idejű.[16]

A FreeRTOS egy olyan valós idejű operációs rendszer, amely direkt olyan célra lett kifejlesztve, hogy beágyazott rendszerekben lehessen használni. Éppen ezen okból kifolyólag kis méretű és viszonylag egyszerű, sok olyan funkció nem található meg benne, amelyek a komplexebb RTOS-ekben igen, azonban ezek a funkciók szinte feleslegesek is a viszonylag egyszerűbb beágyazott rendszerek esetén (tehát például nem okostelefonok tervezésére lett kitalálva). A FreeRTOS használata lehetőséget nyújt több szál kezelésére és több feladat végrehajtására. [17]

# A projekt áttekintése

A szakdolgozat feladatom elkészítéséhez használt programokat már ismerve, rövid áttekintést szeretnék adni a szoftver alapvető működéséről és funkcióiról.

## A hardver áttekintése

Először a hardver felépítését kell tisztáznom nagyvonalakban a szoftver későbbi könnyebb megértésének érdekében. A hardver nagyban hasonlít a fent már említett elektromos cigaretta felépítéséhez. A mi készülékünk egy minimalista stílust követ, így ami kívülről látható rajta az a kezelőfelület, amely három gombból áll:

* „tűzgomb” – ez a gomb szolgál arra, hogy az elektromos cigarettát ki-és bekapcsolja, valamint a bekapcsolt állapotban levő eszköznél a gomb hosszan való nyomva tartása a tankban levő fűtőszál hevítéséért felelős.
* teljesítményszabályozó gombok – ezen két gomb segítségével állítja be a felhasználó az általa kívánt teljesítmény értéket.

Az eszközön a gombokon kívül található még egy úgynevezett 510-es csatlakozó, amely egy menettel ellátott csatlakozó és ennek segítségével lehet csatlakoztatni a *mod*hoz a jelenleg a piacon kapható legtöbb *tank*ot.

A felhasználó számára a visszajelzést egy RGB LED szolgáltatja. Ennek a segítségével leolvashatja az éppen aktuális beállított teljesítményt, valamint azt, hogy töltés esetén az akkumulátor még tölt-e vagy már feltöltött.

## A szoftver áttekintése

A szoftver felépítésekor figyelembe kellett vennem a hardveres hátteret, és így kellett megalkotnom egy kompatibilis és működő programot.


A programkód áttekintése először a bekapcsolási szekvenciával kezdődik. A bekapcsolás az a tűzgomb három másodpercen belül történő ötszöri megnyomása után történik meg. Amennyiben az eszköz sikeresen bekapcsolt, az kiadja a megfelelő kimeneteken az engedélyező jeleket a hardver többi elemének. Ez után az eszköz bekapcsolt állapotba kerül és üzemkész, az RGB LED elkezd világítani az adott színnel, majd a szoftver folyamatosan olvassa a bemeneteket.

Amennyiben a tűzgomb kerül megnyomásra elindul a kikapcsolási szekvencia, és ezzel nagyjából egy időben az eszköz elkezdi hevíteni adott teljesítménnyel a fűtőszálat a gomb elengedéséig.

Ha a másik két gomb közül az egyik kerül megnyomásra, akkor az adott gomb funkciójának megfelelően elkezdi növelni, vagy csökkenteni a beállított teljesítmény értékét, és az RGB LED ehhez alkalmazkodván változtatja a színét.

Amikor a thermisztor bemenetén a szoftver túlhevülést (70°C és fölötte) érzékel, azonnal kikapcsolja az eszközt, és letiltja az összes engedélyező kimenetet.

Ha bedugásra kerül egy USB csatlakozó, a szoftver letiltja a tűzgomb működését, valamint az engedélyező kimenetek zömét, és az RGB LED magenta színűre vált. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, az RGB LED zöld színűre változik.




*23. Ábra – A szoftver folyamatábrája*

# A szoftver részletes ismertetése

Ebben a részben kívánom kifejteni az általam megírt szoftver részleteit. Külön ki fogok térni a szoftver minden egyes funkciójára és mélyebben bemutatni azokat.

## A GPIO lábak inicializálása és definiálása

A GPIO lábak (General Purpose Input/Output) egyedileg programozható ki-és bemenetek. Az ESP32 mikrovezérlő 40 GPIO lábbal rendelkezik, azonban nem mindegyiket ajánlatos használni ezek közül, azonban ezekre nincs is szükség, ugyanis sem a szoftver, sem a hardver megvalósítása nem kíván ennyi ki-és bemenetet. Lesznek azonban olyan lábak, amelyeket nem GPIO-ként fogunk használni, azonban ezeket jelen szekcióban nem taglalom.




*24.Ábra – ESP32 DEVKIT V1 lábkiosztása* [17]

Ennél a programnál bemenetként a GPIO4,12,13,15 lábak lesznek használva, míg kimenetként a GPIO19,21,22,23 lábak.

Első lépésként, ahhoz, hogy a GPIO-kat megfelelően tudjam inicializálni, és a későbbiekben használni az ehhez szükséges könyvtárat kellett meghívnom a program elején. Ez a gpio.h könyvtár. Miután ez megtörtént, a kód elején definiálnom kellett az input lábakat, ezeket el kellett nevezni, majd egy úgynevezett „bitmaskot” létrehozni. Erre a bitmaskra azért lesz szükség, mert a GPIO beállításához és inicializálásához szükséges függvény ez alapján a bitmask alapján fogja tudni a GPIO regiszterben eltárolni azt, hogy mely GPIO-k kerülnek felhasználásra, és ezek milyen beállításokkal rendelkeznek. A bitmask megadásának a módja olyan, hogy egy unsigned long long ’1’-et kell elshiftelni a GPIO számának értékével. Ez lesz az az érték, amit fel tud dolgozni a függvény. A bitmaskot egy-egy definíción belül hoztam létre az összes bemenetre és kimenetre.

Az ábrákon kikommenteltem az éppen aktuális témakörhöz nem tartozó kódrészleteket, azonban a végleges kódban ezek benne vannak.



*25.Ábra – A GPIO pinek definiálása és a bitmaskok létrehozása a gpio.h meghívása*

Miután megtörtént a definiálás és a bitmask létrehozás, létre kell hoznunk két függvényt, amelyek a GPIO-k inicializálását.

# Irodalmi hivatkozások

[1] [The Wealth of India](https://books.google.com/books?id=Hm1XAAAAMAAJ&q=hookah+isndia&dq=hookah+india). Council of Scientific & Industrial Research. 1976. „The smoking of hookah and hubble-bubble started in India during the reign of the great Moghul emperor, Akbar”

[2] US 1,775,947, Patented Sept. 16, 1930, J. Robinson, of New York, N.Y., Assignor of one-fourth to Roy M. Wolvin, of New York, N.Y., „ELECTRIC VAPORIZER”, Filed May 3, 1927, Serial No. 188,559

[3] US 3,200,819, Patented Aug. 17, 1965, Herbert A. Gilbert, „SMOKELESS NON-TOBACCO CIGARETTE”, Filed Apr. 17, 1963, Serial No. 273,624

[4] US 8,393,331 B2, Patented Mar. 12, 2013, Lik Hon, „ELECTRONIC ATOMIZATION CIGARETTE”, Filed Nov. 11, 2010

[5] vaper.hu: „A nikotin átka és áldása”, [Online] Letöltve: <http://www.vaper.hu/info/nikotin.html> (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019. 04. 07.)

[6] ecigsadvice.co.uk: „Movkin Disguiser 150W Box Mod Review”, [Online] Letöltve: <https://www.ecigsadvice.co.uk/> (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019. 04. 07.)

[7] Krishnaveni S.R. : „Analysis of Four Switch Positive Buck Boost Converter Based On Mode Selection Circuit for Portable Battery Applications”, IEEE Sponsored 2nd International Conference onInnovations in Information Embedded and Communication Systems, 2015. Január, [Online] Letöltve: <https://www.researchgate.net/publication/283803869_Analysis_of_four_switch_positive_buck_boost_converter_based_on_mode_selection_circuit_for_portable_battery_applications>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[8] ON Semiconductor®:„Dual Bootstrapped, 12 V MOSFET Driver with Output Disable, ADP3110”, [Online] Letöltve: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ADP3110-D.PDF>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[9] Texas Instruments: „INA21x Voltage Output, Low- or High-Side Measurement, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitors”, 2008. Május, [Online] Letöltve: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina213.pdf>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[10] Microchip: „MCP1711 150 mA Ultra-Low Quiescent Current, Capacitorless LDO Reguator)”, [Online] Letöltve: <http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20005415d.pdf>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[11] AEROSEMI „MT3608 High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Converter” , [Online] Letöltve: <https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[12] Ata Elahi, Trevor Arjeski: „ARM Cortex-M3 Processor and MBED NXP LPC1768”, ARM Assembly Language with Hardware Experiments, 2014. December, pp 83-95, [Online] Letöltve: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11704-1_6>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019. 04. 07.)

[13] GigaDevice Semiconductor Inc.: „GD32F130xx ARM® Cortex®-M3 32-bit MCU”, [Online] Letöltve: <https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/GigaDevice-Semicon-Beijing-GD32F130K6U6_C81552.pdf>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[14] Manuel Jiménez, Rogelio Palomera, Isidoro Couvertier „Principles of Serial Communication”, Introduction to Embedded Systems, 2013. December, [Online] Letöltve: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-3143-5_9>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[15] DENSITRON® DISPLAYS: „OLED DISPLAY MODULE Product Specification”, [Online] Letöltve: <http://www.farnell.com/datasheets/609753.pdf>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.04.07.)

[16] chibios.org „RTOS Concepts”, [Online], Letöltve: <http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:articles:rtos_concepts>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.10.21.)

[16] freertos.org „What is FreeRTOS”, [Online], Letöltve: <https://www.freertos.org/about-RTOS.html>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.10.22.)

[17] randomnerdtutorials.com „ESP32 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use?” [Online], Letöltve: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/>, (Utolsó hozzáférés dátuma: 2019.10.22.)